===============================================================================================================

					Maxell Reader Firmware Tool v2.2.2

						(C) Maxell.Ltd.

===============================================================================================================

Maxell Reader Firmware Tool は、Maxell 製ICカードリーダーのファームウェアを更新するためのツールです。
ユーザーは、自分のICカードリーダーに適したファームウェアを選択し、それを使用してリーダーを更新できます。

●注意事項
この更新ツールはWindows 10/11専用です。

必要環境

本アプリケーションを実行するには Microsoft .NET Framework 4.6 以上 が必要です。
Windows 10 / 11 には標準でインストールされていますが、もしフレームワークが未インストールとの警告が出た場合は、
以下の Microsoft 公式サイトからダウンロードしてインストールしてください。
https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-framework


●対応リーダー

M-1850S 
M-1860B 

●はじめに
----------

Windows でアプリケーションを起動するには、MaxellReaderFirmwareTool.exeをダブルクリックします。
ユーザーアカウント制御（UAC）プロンプトが表示された場合、「OK」を押して続行してください。

使用方法
--------
アプリケーションを起動するとツール利用時の注意事項が表示されます。
内容を読み、ご同意いただける場合は「OK」を押してメイン画面に進みます。
メイン画面は以下の 4 つのセクションで構成されています：

1)リーダーを選択
ICカードリーダーを選択できるドロップダウンが表示されます。
必要に応じて「更新」ボタンでリストを再読み込みできます。

2)リーダーの情報
接続したICカードリーダーの情報が表示されます。

3)ファームウェア
接続したICカードリーダーで使用可能なファームウェアがドロップダウンに表示されます
「更新」ボタンでファームウェア更新を開始します。

4)進捗状況画面
ファームウェア更新の進捗状況が表示されます。

さらにメイン画面には次のメニューがあります：
　-言語
 　-日本語
  　UI 言語を日本語に変更します。
　-英語
  　UI 言語を英語に変更します。
　-出力
 　-ログ記録：
  　ログファイルが保存されているフォルダを開きます。
 　-クリア:
  　進行状況画面の出力をクリアします。


●ファームウェア更新手順
------------------------
1)PC のUSB ポートにICカードリーダーを接続します。
　注意：同一モデルのICカードリーダーを複数接続しないでください。誤動作の原因となります
2)表示されるウィンドウに記載された利用上の注意事項をよくご確認ください。
　確認後、内容にご同意頂ける場合は「OK」を選択してください。
3)アプリケーションを起動（または「更新」を押してリストを再読み込み）し、
  「リーダを選択」および「リーダの情報」で表示されるICカードリーダーの情報を確認してください。
	-ファームウェアバージョン：接続したICカードリーダーの現在のファームウェアバージョン
	-シリアルナンバー：接続したICカードリーダーのシリアル番号
	-状態：現在接続されているICカードリーダーの状態を示すステータスアイコン
	 -OK(緑のチェック)：ICカードリーダーは正常で、ファームウェアの更新の準備ができています。
	 -information(青い感嘆符）:新しいファームウェアが利用可能です。
	 -Warning(黄色の感嘆符）：ファームウェア更新不可。接続されているICカードリーダーが非対応です。
4)「アップデート」ボタンを押すと、再度表示されるウィンドウに記載された免責事項をよくご確認ください。
　確認後、内容にご同意頂ける場合は「OK」ボタンを選択しますと、ファームウェアの更新が開始されます。
5)ファームウェア更新の進捗状況は更新ツールに表示され、「更新完了!!!」と表示されれば、
　ICカードリーダーの更新は完了します。
　問題が発生した場合は、警告が表示され、進捗状況画面にエラーが表示されます。
　エラーについてはログを参照してください。
　注)ファームウェア更新中は、ICカードリーダーのUSBケーブルを絶対に抜かないでください。
　　 更新途中でUSBケーブルを抜くと、故障の原因となる可能性があります。

●トラブルが発生した場合の対処
-ICカードリーダーのUSBケーブルを抜き、別のUSBポートに差し直す。
-FW更新ツールを再起動し、再度ファームウェア更新を実効する。


●履歴
-------

V2.2.2（2026年4月08日）
readme.txt を更新しました。

V2.2.1（2026年3月13日）
修正と段階的な改善を実施しました。

V2.2.0（2026年2月25日）
初回リリース

-------

●連絡先

Website:https://biz.maxell.com/ja/security_peripherals/inquiry_form_input.html


●製造元
AB Circle Limited

●著作権
---------

Copyright (c) 2025-2026, マクセル株式会社
このreadmeのテキストのいかなる部分もマクセル株式会社との書面による許可なしに、いかなる形式でも無断複製または転送等を禁止します。

注意
------
本書に記載されている仕様の一部は、予告なく変更される場合があります。
提供される情報は、正確かつ信頼できるものと認識しておりますが、
マクセル株式会社は、本テキストに含まれるいかなる誤りまたは省略についても、一切の責任を負いません。
